**Винтовые компрессоры BERG**

|  |
| --- |
| **С ременным приводом** |
| **Модель** | **Давление, бар** | **Произв., м³/мин** | **Мощность, кВт** | **Шум, дБ** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ, мм** | **Выход G** | **Цена компрессора, USD с НДС (розница)** |
| **ВК-4Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 135 | 890х570х660 | ¾" | **2 715** |
| **ВК-5.5Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,85/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 62 | 210 | 860х730х970 | ¾" | **3 170** |
| **ВК-7.5Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 64 | 220 | 860х730х970 | ¾" | **3 325** |
| **ВК-11Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 64 | 325 | 940х800х1080 | ¾" | **3 805** |
| **ВК-15Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9 | 15 | 64 | 350 | 940х800х1080 | ¾" | **4 175** |
| **ВК-18.5Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 | 18,5 | 68 | 455 | 1200х950х1150 | 1" | **4 705** |
| **ВК-22Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 68 | 490 | 1200х950х1150 | 1" | **5 415** |
| **ВК-30Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8 | 30 | 68 | 570 | 1400х930х1280 | 1" | **6 865** |
| **ВК-37Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 37 | 68 | 695 | 1500х1000х1430 | 1½" | **7 425** |
| **ВК-45Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8 | 45 | 68 | 745 | 1500х1000х1430 | 1½" | **9 510** |
| **ВК-55Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 | 55 | 68 | 1090 | 1730х1050х1550 | 2" | **12 095** |
| **ВК-75Р** | 7/ 8/ 10/ 12 | 14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0 | 75 | 72 | 1240 | 1730х1070х1650 | 2" | **14 880** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **С прямым приводом** |
| **Модель** | **Давление, бар** | **Произв., м³/мин** | **Мощность, кВт** | **Шум, дБ** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ, мм** | **Выход G** | **Цена компрессора, USD с НДС (розница)** |
| **ВК-22** | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 68 | 510 | 1200x900x1150 | 1" | **5 830** |
| **ВК-30** | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4,0 | 30 | 68 | 620 | 1400х900х1200 | 1" | **7 655** |
| **ВК-37** | 7/ 8/ 10/ 12 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 37 | 68 | 740 | 1560х1000х1370 | 1½" | **8 645** |
| **ВК-45** | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9 | 45 | 68 | 820 | 1560х1000х1370 | 1½" | **10 535** |
| **ВК-55** | 7/ 8/ 10/ 12 | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6 | 55 | 72 | 1100 | 1800x1070x1490 | 2" | **15 275** |
| **ВК-75** | 7/ 8/ 10/ 12 | 14/ 13,0/ 10,8/ 10,0 | 75 | 72 | 1270 | 1800x1070x1490 | 2" | **17 135** |
| **ВК-90** | 7/ 8/ 10/ 12 | 16,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3 | 90 | 72 | 1600 | 2200х1500х1950 | 2" | **20 395** |
| **ВК-110** | 7/ 8/ 10/ 12 | 21/ 20,1/ 17,5/ 15,3 | 110 | 75 | 2150 | 2560х1530х2000 | DN 65 | **26 950** |
| **ВК-132** | 7/ 8/ 10/ 12 | 25,2/ 24/ 21/ 18,3 | 132 | 75 | 3100 | 2560х1530х2000 | DN 65 | **29 600** |
| **ВК-160** | 7/ 8/ 10/ 12 | 28,7/ 27,6/ 24,6/ 21,5 | 160 | 75 | 3600 | 2660х1650х2000 | DN 80 | **34 520** |
| **ВК-185** | 7/ 8/ 10/ 12 | 32,0/ 30,5/ 27,5/ 24,8 | 185 | 82 | 4100 | 2710х1740х2200 | DN 80 | **44 135** |
| **ВК-220** | 7/ 8/ 10/ 12 | 38,0/ 34,5/ 30,2/ 26,0 | 220 | 82 | 4500 | 2800х1950х2200 | DN 100 | **58 010** |
| **ВК-250** | 7/ 8/ 10/ 12 | 42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6 | 250 | 82 | 5000 | 3350x2200х2400 | DN 100 | **61 730** |
| **ВК-280** | 7/ 8/ 10/ 12 | 52,0/ 48,5/ 44,5/ 42,5 | 280 | 82 | 5500 | 3350x2200х2400 | DN 100 | **80 945** |
| **ВК-315** | 7/ 8/ 10/ 12 | 56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0 | 315 | 84 | 9200 | 4200х2250х2350 | DN 100 | **90 900** |

|  |
| --- |
| **С ременным приводом, c частотно-регулируемым преобразователем** |
| **Модель** | **Давление, бар** | **Произв., м³/мин** | **Мощность, кВт** | **Шум, дБ** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ, мм** | **Выход G** | **Цена компрессора, USD с НДС (розница)** |
| **ВК-4Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 135 | 890х570х660 | ¾" | **4 220** |
| **ВК-5.5Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,85/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 62 | 210 | 860х730х970 | ¾" | **4 830** |
| **ВК-7.5Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 64 | 220 | 860х730х970 | ¾" | **5 120** |
| **ВК-11Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 64 | 325 | 940х800х1080 | ¾" | **5 945** |
| **ВК-15Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9 | 15 | 64 | 350 | 940х800х1080 | ¾" | **6 545** |
| **ВК-18.5Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 | 18,5 | 68 | 455 | 1200х950х1150 | 1" | **7 610** |
| **ВК-22Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 68 | 490 | 1200х950х1150 | 1" | **8 640** |
| **ВК-30Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8 | 30 | 68 | 570 | 1400х930х1280 | 1" | **10 550** |
| **ВК-37Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 37 | 68 | 695 | 1500х1000х1430 | 1½" | **11 795** |
| **ВК-45Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8 | 45 | 68 | 745 | 1500х1000х1430 | 1½" | **14 755** |
| **ВК-55Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 | 55 | 68 | 1090 | 1730х1050х1550 | 2" | **18 285** |
| **ВК-75Р-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0 | 75 | 72 | 1240 | 1730х1070х1650 | 2" | **21 865** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **С прямым приводом, c частотно-регулируемым преобразователем** |
| **Модель** | **Давление, бар** | **Произв., м³/мин** | **Мощность, кВт** | **Шум, дБ** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ, мм** | **Выход G** | **Цена компрессора, USD с НДС (розница)** |
| **ВК-22-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 22 | 68 | 510 | 1200x900x1150 | 1" | **8 675** |
| **ВК-30-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4,0 | 30 | 68 | 620 | 1400х900х1200 | 1" | **10 895** |
| **ВК-37-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 37 | 68 | 740 | 1560х1000х1370 | 1½" | **12 615** |
| **ВК-45-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9 | 45 | 68 | 820 | 1560х1000х1370 | 1½" | **15 370** |
| **ВК-55-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6 | 55 | 72 | 1100 | 1800x1070x1490 | 2" | **21 280** |
| **ВК-75-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 14/ 13,0/ 10,8/ 10,0 | 75 | 72 | 1270 | 1800x1070x1490 | 2" | **23 360** |
| **ВК-90-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 16,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3 | 90 | 72 | 1600 | 2200х1500х1950 | 2" | **28 590** |
| **ВК-110-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 21/ 20,1/ 17,5/ 15,3 | 110 | 75 | 2150 | 2560х1530х2000 | DN 65 | **36 390** |
| **ВК-132-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 25,2/ 24/ 21/ 18,3 | 132 | 75 | 3100 | 2560х1530х2000 | DN 65 | **38 340** |
| **ВК-160-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 28,7/ 27,6/ 24,6/ 21,5 | 160 | 75 | 3600 | 2660х1650х2000 | DN 80 | **43 810** |
| **ВК-185-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 32,0/ 30,5/ 27,5/ 24,8 | 185 | 82 | 4100 | 2710х1740х2200 | DN 80 | **55 735** |
| **ВК-220-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 38,0/ 34,5/ 30,2/ 26,0 | 220 | 82 | 4500 | 2800х1950х2200 | DN 100 | **67 895** |
| **ВК-250-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6 | 250 | 82 | 5000 | 3350x2200х2400 | DN 100 | **79 380** |
| **ВК-280-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 52,0/ 48,5/ 44,5/ 42,5 | 280 | 82 | 5500 | 3350x2200х2400 | DN 100 | **99 000** |
| **ВК-315-Е** | 7/ 8/ 10/ 12 | 56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0 | 315 | 84 | 9200 | 4200х2250х2350 | DN 100 | **104 000** |